**VANDENS CHEMINIO REŽIMO LENTELĖ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Kontroliuojamas vanduo | Pavyzdžio  paėmimo vieta | Kokybės rodiklis | Matavimo vnt. | Norma | Analizės periodiškumas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pradinis vanduo |  | Kietumas  Šarmingumas | mg-ekv/kg  mg-ekv/kg | nenormuojama  nenormuojama | 1 k į dieną  1 k į dieną |
| 2. | Chemiškai valytas vanduo | Po dirbančio I –o l. filtro  Po dirbančio  II – o l. filtro | Kietumas    Kietumas | µg-ekv/kg    µg-ekv/kg | ne daugiau 100    ne daugiau 15 | kas 2 val.    kas 4 val. |
| 3. | Termofikacinis  1 – 4,8 bar  P2 – 3,2 bar | Iš pavyzdžio paėmimo vietos | Karbonatinis indeksas (Ik)  Kietumas   Šarmingumas   Deguonis   Angliarūgštė   pH kiekis  Naftos produktai tinklo vandenyje | (µg-ekv/kg)   µg-ekv/kg   mg-ekv/kg   µg/kg    mg/kg | ne daugiau 3,2   arba dydžiai tokie, kad jų sandauga neviršytų Ik normą  ne daugiau 20  neturi būti   8,5 – 9,5   neturi būti | 1 k. į parą   1 k. į parą      1 k. į parą    1 k. į parą  1 k. į parą |
| 4. | Termofikacinis vanduo iš  VŠK  ( katilų ) | Iš pavyzdžio paėmimo vietos | Kietumas  Šarmingumas  Deguonis  Angliarūgštė  pH kiekis | µg-ekv/kg  mg-ekv/kg  µg/kg/mg/kg | ne daugiau 70  nenormuojamas  ne daugiau 20  neturi būti  9,5 – 9,7 | 1 k. į parą  1 k. į parą  kas 10 dienų ,  1 k.parą  1 k. į parą |